{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["PSM400"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PSM400","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[3,10,3,11],[3,13,3,14],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[4,10,4,11],[4,13,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"PSM400 codes",null,null,"PSM400 - HF",null,null,"PSM400 - MN",null,null,"PSM400 - KE",null,null,"PSM400 - P3"]
[{"$nulls":4},"USA, Europe",null,null,"Germany, Europe",null,null,"UK",null,null,"France"]
[null,"CODE","Frequency range",null,"CODE","Frequency",null,"CODE","Frequency",null,"CODE","Frequency",null,"CODE","Frequency"]
[null,"HF","722 - 746 MHz",null,0,"722,325 MHz",null,0,"800,600 MHz",null,0,"842,175 MHz",null,0,{"v":724,"d":"724.000"}]
[null,"MN","800 - 830 MHz",null,1,"723,100 MHz",null,1,"801,100 MHz",null,1,"843,250 MHz",null,1,{"v":724.7,"d":"724.700"}]
[null,"KE","842 - 865 MHz",null,2,"724,500 MHz",null,2,"802,325 MHz",null,2,"843,675 MHz",null,2,{"v":725.1,"d":"725.100"}]
[null,"P3","722 - 746 MHz",null,3,"725,550 MHz",null,3,"805,050 MHz",null,3,"845,900 MHz",null,3,{"v":725.5,"d":"725.500"}]
[{"$nulls":4},4,"726,125 MHz",null,4,"808,600 MHz",null,4,"846,325 MHz",null,4,728.975]
[{"$nulls":4},5,"728,450 MHz",null,5,"810,550 MHz",null,5,"847,075 MHz",null,5,{"v":727,"d":"727.000"}]
[{"$nulls":4},6,"730,450 MHz",null,6,"811,600 MHz",null,6,"847,500 MHz",null,6,{"v":733.5,"d":"733.500"}]
[{"$nulls":4},7,"731,525 MHz",null,7,"813,300 MHz",null,7,"852,450 MHz",null,7,728.225]
[{"$nulls":4},8,"734,175 MHz",null,8,"813,800 MHz",null,8,"854,900 MHz",null,8,{"v":735,"d":"735.000"}]
[{"$nulls":4},9,"738,225 MHz",null,9,"815,425 MHz",null,9,"856,175 MHz",null,9,736.225]
[{"$nulls":4},"A","739, 625 MHz",null,"A","822,875 MHz",null,"A","856,950 MHz",null,"A",{"v":740.7,"d":"740.700"}]
[{"$nulls":4},"B","740,350 MHz",null,"B","823,475 MHz",null,"B","859,375 MHz",null,"B",{"v":740,"d":"740.000"}]
[{"$nulls":4},"C","741,600 MHz",null,"C","824,625 MHz",null,"C","860,400 MHz",null,"C",{"v":741.5,"d":"741.500"}]
[{"$nulls":4},"D","743,225 MHz",null,"D","827,700 MHz",null,"D","860,900 MHz",null,"D",{"v":741.9,"d":"741.900"}]
[{"$nulls":4},"E","744,275 MHz",null,"E","828,775 MHz",null,"E","863,100 MHz",null,"E",744.225]
[{"$nulls":4},"F","745,675 MHz",null,"F","829,175 MHz",null,"F","864,300 MHz",null,"F",744.975]