{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["PG wireless"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PG wireless","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["CHAN","K6E","K8E","T10"]
[1,606.8,619.075,855.275]
[2,608.525,{"v":621.15,"d":"621.150"},856.575]
[3,611.45,624.775,{"v":858.65,"d":"858.650"}]
[4,{"v":615.25,"d":"615.250"},{"v":626.5,"d":"626.500"},863.475]
[5,{"v":617.7,"d":"617.700"},629.575,{"v":864.7,"d":"864.700"},"A"]
[6,606.525,{"v":619.3,"d":"619.300"},{"v":854.9,"d":"854.900"},"b"]
[7,{"v":609.5,"d":"609.500"},622.375,{"v":857.95,"d":"857.950"},"C"]
[8,{"v":611.75,"d":"611.750"},{"v":623.65,"d":"623.650"},{"v":861.75,"d":"861.750"},"d"]
[9,{"v":613.25,"d":"613.250"},{"v":627.3,"d":"627.300"},{"v":863.5,"d":"863.500"}]
[0,{"v":617.85,"d":"617.850"},629.425,864.825]
[null,"Frequencies with same color are compatible","Frequencies with same color are compatible","1-4 UK shared comaptible"]
[{"$nulls":3},"6-9 compatible UK Shared + User Group 4 Germany"]